Sensor de Temperatura com Termistor NTC e Amplificador Operacional

O projeto consiste em um amplificador operacional UA741 utilizado como comparador não inversor, que deve comparar a tensão sobre o termistor com a tensão sobre o resistor determinado a partir de uma chave seletora.